**NEDIS TV držák TVWM5850BK – instalační manuál**

Výrobek je napájen elektřinou. Abyste předešli popáleninám, požáru a úrazu elektrickým proudem a zajistili bezpečný a správný provoz.

používání systému a zachování dlouhé životnosti celé konstrukce a vestavěné elektroniky, přečtěte si prosím tyto pokyny.

**Varování**

·Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

· Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí nesmí spotřebič používat, pokud nejsou pod dohledem, chápou související nebezpečí nebo nebyly důkladně poučeny o používání přístroje osobou, která je odpovědné za bezpečnost těchto osob.

· Nenechávejte kabely nebo zástrčku neuspořádané, abyste předešli nebezpečí zakopnutí.

·Jakékoli pokusy o rekonstrukci konstrukce nejsou povoleny.

**Elektrické bezpečnostní pokyny**

· Spotřebič smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodávaným se spotřebičem. Úpravy dané pohonné jednotky nejsou povoleny.

·Nikdy nepoužívejte systém s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou. Pokud je některá část poškozena, obraťte se na svého servisního zástupce, který vám ji zakoupil, a požádejte o výměnu.

·Nikdy neprovozujte systém, pokud je ve vlhkém prostředí nebo pokud jsou jeho elektrické součásti v kontaktu s kapalinami.

· Nečistěte produkt, pokud je stále připojeno napájení.

· Nerozebírejte ani nevyměňujte součásti, pokud je stále připojeno napájení.

·Pokud systém nepoužíváte, odpojte spotřebič a umístěte zástrčku mimo dosah dětí.

**Návod k obsluze dálkového ovladače**



1. Funkce tlačítek

**1. Pohyb nahoru/dolů**

Stisknutím a podržením tlačítka  držák zvednete. Stisknutím a podržením tlačítka  spustíte držák.

(Tipy: Odstraňte všechny překážky v rozsahu pohybu.)

**2. Nastavení paměti**

Dlouze stiskněte tlačítko “ ” nebo “ ” na 2 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí označující uložení aktuální pozice. Každé z tlačítek “ ” “ ” může uložit jinou pozici.

**3. Vyvolání paměti**

Stiskněte tlačítko “ ” nebo “ ” a držák se automaticky dostane do pozice uložené v odpovídajícím tlačítku “ ” nebo “ ”. Pohyb zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.

**4. Výchozí nastavení**

Krátce stiskněte tlačítko držák se automaticky stáhne do nejvyšší polohy. Pohyb zastavíte stisknutím libovolného tlačítka.

**5. Resetovací režim**

Odpojte napájecí kabel. Počkejte 10 sekund a znovu se připojte. Dlouze stiskněte tlačítko  na 5 sekund, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí. Držák se začne pohybovat nahoru do nejvyšší polohy a ovládací skříňka vydá pípnutí. Poté se přesune dolů do nejnižší polohy a ovládací skříň dvakrát pípne.

Poznámka: Dálkový ovladač je napájen dvěma bateriemi AAA (nejsou součástí balení).

1. **Kódování dálkového ovládání a ovládací skříňky**

KROK 1: Když je držák zapnutý, stiskněte malé tlačítko na ovládací skříňce pomocí tenkého nástroje, jak je znázorněno na obrázku. Jednotka vydá pípnutí, což znamená, že řídicí jednotka je v pohotovostním režimu pro kódování programu.

KROK 2: Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a ovládací skříňka opakovaně pípá po dobu přibližně 10 sekund, což znamená, že se dálkové ovládání programuje. Proces bude automaticky dokončen, pokud již neuslyšíte pípání.

Poznámka: Při výměně nového dálkového ovladače ke spárování vymažte historická data. Stiskněte malé tlačítko na ovládací skříňce a uslyšíte pípnutí a podržte jej po dobu 10 sekund, abyste potvrdili dokončení procesu čištění dat, dokud neuslyšíte dvě pípnutí.

**Likvidace:**

Výrobek s touto značkou znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován s jiným domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li použité zařízení vrátit, použijte místní recyklační službu nebo se obraťte na místo nákupu.

**ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

Pokud se vyskytne problém, vyzkoušejte níže uvedené pokyny pro odstraňování problémů. Pokud problém není uveden, obraťte se na místního distributora, který vám poskytne další technickou pomoc.

**Otázka: Motorizovaný držák televizoru nereaguje na dálkové ovládání.**

· Systém se může přehřívat. Zkontrolujte, zda jednotka po stisknutí tlačítka dvakrát pípne. Pokud ano, nechte jednotku vychladnout a vraťte se na pokojovou teplotu (asi 12 minut).

·Konec AC/DC napájecího kabelu lze odpojit/odpojit od zásuvky/držáku. Zkontrolujte připojení k zásuvce/držáku, abyste se ujistili, že je jednotka napájena.

- Držák na TV-

-Dálkové ovládání-

·Operační vzdálenost dálkového ovládání může být příliš velká a není v dosahu držáku. Přijatelný dosah by měl být menší než 10 m (30 stop).

·Baterie v dálkovém ovládání mohou být vybité nebo vybité. Vyměňte baterie.

· Dálkový ovladač může být rozbitý. Zkontrolujte, zda se po stisknutí tlačítka rozsvítí kontrolka LED na dálkovém ovladači. Pokud ne, kontaktujte místo nákupu a požádejte o výměnu.

**Otázka: Držák televizoru se během provozu zastaví a vydá dlouhé pípnutí.**

· Zkontrolujte, zda cizí předmět nebrání držáku v pohybu. Pokud ano, odstraňte předmět a zlikvidujte jej.

·Hmotnost TV může překročit maximální hmotnostní omezení montážního systému.

·Motorový kabel může být přerušený. Resetujte systém. Pokud problém přetrvává, požádejte o výměnu místo nákupu.

**Otázka: Držák televizoru vydává abnormální hluk nebo zvuk.**

Zkontrolujte všechna připojení napájení a resetujte systém. Pokud jednotka i nadále vydává abnormální hluk, požádejte o výměnu svého prodejce.